Задание 

на проектирование объекта: 

«Высоконапорный водовод от БКНС-1 до КП №33 Верхне-Шапшинского месторождения» 
	1. Основание для проектирования
	1.1. Программа перспективного развития ПАО НК «РуссНефть»;
1.2. План капитального строительства 2026 г. – 2028 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, 87 км к югу-востоку от г. Ханты-Мансийска

	3. Вид строительства
	Новое 

	4. Стадийность проектирования
	4.1. Проектная документация (ПОС, ПЗ);

4.2. Рабочая документация.

	5. Ранее выполненная проектная 

документация
	5.1. «Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения на полное развитие. Кустовая площадка №7бис. Кустовая площадка №33» Шифр: 819.12, ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», г. Тюмень, 2013 г.;
5.2. «ДНС Верхне-Шапшинского месторождения. Техническое перевооружение» Шифр: 1403П, АО «Гипронг-Эком», г. Тюмень, 2018 г.;

5.3. «Расширение ДНС Верхне-Шапшинского месторождения» Шифр: 036/22, АО «СибНИПИРП», г. Нижневартовск, 2025 г.

	6. Заказчик проекта
	ПАО НК «РуссНефть» (Ханты-Мансийский филиал)

	7. Проектная организация –генеральный проектировщик
	На тендерной основе


	8. Сроки начала и окончания работ 

по проектированию
	8.1. Начало         -  3 кв. - 2026 год;

8.2. Окончание -    1 кв. - 2027 год.

	9. Особые условия строительства
	Действующие объекты: БКНС-1; КП-33

	10. Основные технико-экономические показатели объекта
	10.1. Высоконапорный водовод от БКНС-1 до КП №33 Верхне-Шапшинского месторождения: 

10.1.1. Ориентировочная протяженность ~ 2.3 км (Приложение № 1);
10.1.2. Диаметр – 219 мм;
10.1.3. Толщина стенки – 16 мм;
10.1.3. Марка стали – 13ХФА;
10.1.4. Рабочее давление – до 21 МПа.

	11. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	11.1. Выбор оборудования, материалов предусмотреть на альтернативной основе по согласованию с Заказчиком;
11.2. При необходимости применения электрооборудования должно соответствовать требованиям ПБ, ПУЭ, ПТЭЭП, РД, СНиП;
11.3. Выбор применяемого оборудования и материалов, тип которого не указан в настоящих требованиях, выполняет Заказчик на основании технических характеристик к оборудованию, определяемых проектной организацией. После выбора оборудования проектная организация выполняет привязку оборудования и окончательное проектирование;
11.4. Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству;
11.5. Проектные решения должны соответствовать современным достижениям науки, техники и передового опыта и обеспечивать высокую эффективность капитальных вложений за счёт снижения материалоёмкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, максимальной автоматизации производства, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, применение наиболее экономических схем завоза материалов и оборудования, рационального использования земель, охраны окружающей среды, взрыво- и пожаробезопасности объектов.

	12. Состав задания
	Документацией предусмотреть:

12.1. Высоконапорный водовод от БКНС-1 до КП №33 (219х16), ориентировочной протяжённостью ~ 2.3 км;

12.2. Обвязку высоконапорного водовода на существующий БГ-2 на КП №33 (Приложения № 1, № 2);
12.3. С целью оптимизации выбора трассы проектируемого линейного объекта (высоконапорный водовод) предусмотреть вариантность планов трасс и их ТЭО.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Проектирование осуществлять в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности, учесть особенности условий строительства в зонах, приравненных к району крайнего севера;
13.2. Требования по подключению проектируемого высоконапорного водовода к БКНС-1 выполнить согласно ТУ (Приложение № 3) (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки документации);

13.3. Требования на пересечение проектируемого высоконапорного водовода с ВЛ-110 кВ (ООО «РусГазСервис») выполнить согласно ТУ (Приложение № 4) (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки документации);

13.4. Требования на пересечение проектируемого высоконапорного водовода с ВЛ-10 кВ (АО «БерёзкаГаз Югра») выполнить согласно ТУ (Приложение № 5) (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки документации);

13.5. Требования на пересечение проектируемого высоконапорного водовода с автомобильной дорогой (АО «БерезкаГаз Югра») выполнить согласно ТУ (Приложение № 6) (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки документации);

13.6. Требования на пересечение проектируемого высоконапорного водовода с трубопроводом технической воды ПЭ 100 (АО «БерёзкаГаз Югра») выполнить согласно ТУ (Приложение № 7) (при необходимости проектный институт запрашивает дополнительные ТУ на стадии разработки документации);
13.7. Предусмотреть подключение вновь проектируемого оборудования и трубопроводов, без остановки действующих технологических линий, с обязательным согласованием Заказчика. При необходимости предусмотреть запорную арматуру на развитие;
13.8. Запорная арматура ручная, равнопроходная, фланцевая, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69;
13.9. Выполнить гидравлический расчёт высоконапорного водовода от БКНС-1 до КП №33. Согласовать с Заказчиком на начальном этапе проектирования;
13.10. В документации указать срок безопасной эксплуатации объекта на основании проведённых расчётов;
13.11. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормативно-техническим документам РФ;

13.12. В проекте должны предусмотреть:

- контроль за качеством поступающих труб, фасонных деталей, арматуры, сварочных материалов в соответствии с действующими нормами и правилами;
- операционный контроль за качеством подготовительных, земляных, транспортных и разгрузочных, противокоррозионных, сварочно-монтажных, укладочных, рекультивационных работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

- очистка полости и опрессовка трубопроводов при сдаче в

эксплуатацию, согласно действующих норм и правил;

13.13. Все технологические и технические решения согласовываются с Заказчиком;
13.14. Проектные решения увязать с технологической схемой кустовой площадки КП № 33, приложенной к данному ТЗ (приложения № 2);
13.15. Тип и количество применяемого оборудования и трубопроводов, согласовывается Заказчиком на основании расчётов, выполненных проектной организацией;
13.16. В местах пересечения трубопроводов с дорогами предусмотреть установку дорожных знаков с указанием габаритов;
13.17. Рассмотреть возможность применения СТО ИНТИ при разработке документации.

	14. Требования к качеству, конкурентно способности и экологическим параметрам
	Документацию разработать с использованием передовых технологий, применением материалов, оборудования и изделий российского производства или стран членов ЕАЭС, соответствующих нормам противопожарной, экологической и санитарной безопасности.

	15. Требования к режиму работы предприятия
	Режим работы – непрерывный

	16. Выделение пусковых комплексов, этапов строительства
	Этапы строительства согласовываются заказчиком

	17. Требования по перспективному 

расширению объекта
	Не предусмотрено

	18. Требования к архитектурно -строительным, объемно- планировочным и конструктивным решениям
	18.1. Проектирование осуществлять в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности, учесть особенности условий строительства в зонах, приравненных к району крайнего севера;

18.2. Минимизировать «мокрые» процессы на строительной площадке, учесть суровые климатические условия площадки строительства;
18.3. Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое, переходные сезоны (осень и весна) – короткие. Для территории характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Климат района относится к типу влажного. Абсолютная минимальная температура – минус 49˚С, климатический район - IД;
18.4. Район строительства характеризуется сильной заболоченностью территорий, которая в основном сложена грунтами, предрасположенными к неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, таким как морозное пучение;

18.5. Территория характеризуется слабой сейсмической деятельностью, в пределах Западно-Сибирской равнины сейсмическая активность согласно ОСР-2015-С не превышает пяти баллов по шкале МSК-64 (СП 14.13330.2018);

18.6. Прочие условия, которые необходимо учитывать при строительстве и последующей эксплуатации проектируемого объекта определить при выполнении инженерных изысканий;

18.7. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов, заболачивание территории.

	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, действующих норм и правил, земельного и лесного законодательства;
19.2. Проектируемые объекты:
Высоконапорный водовод от БКНС-1 до КП №33 (219х16 мм, 2.3 км) - присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, I-III категории осуществляется при его постановке на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду» п. 4. Статья 4.2. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды»;
19.3. В документации предусмотреть требование для Подрядчиков СМР по постановке строительной площадки (по каждому этапу строительства), как объекты НВОС на государственный учёт, согласно критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категории, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2398 (далее – Критерии);
Согласно Критериям, осуществление деятельности по строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев является критерием для отнесения строительной площадки к объектам НВОС III категории (подпункт 3 пункта 6 Критериев), менее 6 месяцев – к объектам НВОС IV категории (пункт 11 Критериев).

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Обеспечить соответствие документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ПУЭ, ПТЭЭП, ФНП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

	21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Применить и учесть ранее разработанные проекты и фактически созданную инфраструктуру

	22. Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны

и мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	23. Расчетная стоимость строительства
	Не требуется 

	24. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	24.1. ПД разработать в объеме томов ПОС, ПЗ в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными документами РФ, в области капитального строительства, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
24.2. Разработать РД в соответствии с государственными стандартами системы ПД для строительства, в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013;
24.3. В составе каждого разрабатываемого раздела ПД следует представлять перечень нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке;
24.4. Проектировщик представляет заказчику документацию:
 - комплект ПД - 1 экз.;
 - комплект РД - 2 экз.;
На бумажных носителях и 1-ом экземпляре на электронных носителях в формате .pdf и в исходных форматах (.dwg, .doc, .xls и др. форматах) подписанную ЭЦП.
24.4.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).
24.4.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования ПД (и РД) документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска.
24.5. В составе рабочей документации предусмотреть разработку опросных листов и заказных спецификаций;
24.5.1. Перечень опросных листов согласовать с Заказчиком перед выполнением рабочей документации;
24.5.2. Разработать задания заводам-изготовителям на все здания и сооружения заводского изготовления;
24.5.3. Технические решения должны учитывать возможность максимального применения отечественного оборудования и материалов;
24.5.4. Разработать комплектовочные ведомости на материалы по всем подобъектам в отдельности с учетом этапов работ (нулевой цикл, технологическая обвязка и т.д.);

24.6. Документация, выпускаемая по настоящему заданию, является собственностью Заказчика.

	25. Особые условия
	25.1. Сбор исходных данных для проектирования производит Подрядчик;
25.2. Подрядчик обязан вести проект с использованием системы управления проектами «А2 Адванта»;
25.3. В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики (календарный план) строительства с объёмами строительно-монтажных работ;

25.4. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 (Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения);
25.4.1. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и программу производство инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Предоставить картографические материалы и материалы изысканий в программном продукте «Аксиома» в системе координат МСК86. Балтийской системе высот;
25.4.2. Цифровые картографические материалы геодезических изысканий, предоставляемые подрядчиком в формате ГИС «Аксиома», должны быть выполнены в соответствии с требованиями «Классификатора объектов цифровых топографических карт и планов масштабов 1:500 – 1:100 000 ПАО НК «РуссНефть» согласно приказа по основной деятельности ПАО НК «РуссНефть» № 178 от 15.12.2025;

25.4.3. Отчётные цифровые картографические (графические) материалы, должны быть выполнены в виде для открытого пользования (не должны содержать сведения, подлежащие засекречиванию) и в соответствии с «Классификатором объектов цифровых топографических карт и планов масштабов 1:500 – 1:100 000 ПАО НК «РуссНефть»»; 

25.4.3.1. В случае наличия в картографических материалах геодезических изысканий сведений, составляющих государственную тайну, отчётные материалы предоставляются Заказчику в установленном порядке, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны;

25.4.4. Предусмотреть передачу закреплённых на местности проектных решений маркшейдерской службе ХМФ ПАО НК «РуссНефть» по акту;
25.4.5. Исполнитель инженерных изысканий к отчёту в обязательном порядке прикладывает на внешнем носителе исходные файлы спутниковых измерений в формате RINEX и исходные файлы с тахеометра. Проекты обработки измерений. Исходные файлы должны быть четко идентифицированы и обозначены по конкретным датам – ДД.ММ.ГГ. На каждый день работы должен быть свой файл;
25.5. Сформировать, согласовать и утвердить у Заказчика перечень объектов капитального строительства проектируемых по настоящему Заданию заблаговременно до начала выдачи документации Заказчику;

25.6. Перечень объектов капитального строительства разрабатывается и согласовывается Подрядчиком заблаговременно до начала выдачи документации Заказчику. Сроки разработки и утверждения титульного списка объектов капитального строительства определяются календарным планом к договору;
25.7. Каждому объекту капитального строительства, в том числе отдельным пусковым комплексам и их объектам, должны быть присвоены коды ОКОФ и дана расшифровка в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 30 сентября 2004 г. N 504, в случае если данные объекты попадают под указное постановление. При присвоении кодов ОКОФ объектам титульного списка учитывать деление основных фондов на движимое и недвижимое имущество. Предусмотреть возможность группировки основных фондов по нормативам амортизации;

25.8. Утверждённый перечень объектов капитального строительства является конечным перечнем проектируемых объектов по настоящему заданию и основанием для формирования структуры ССР, рабочей документации;
25.9. В случае необходимости внесения изменений в утверждённый перечень объектов капитального строительства, изменения должны быть согласованы и утверждены Заказчиком;

25.10. Срок строительства по каждому из этапов определить расчётным путём по СНиП 1.04.03-85. При сроке строительства определённым расчётным путём менее 6 месяцев, применить директивный срок 6 месяцев;
25.11. Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе:

25.11.1. Сводная заказная спецификация - единым комплектом, с учетом последовательной записи оборудования и материалов;

25.11.2. Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии проект;
25.11.3. Заказную документацию направлять на согласование Заказчику выделенную из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием в сопроводительном листе; 
25.12. Получить сведения об отсутствии (наличии) в районе предполагаемого строительства особо охраняемых природных территорий Федерального, регионального, местного значения. В случае расположения объекта на особо охраняемых природных территориях подготовить материалы для проведения общественных слушаний, принять участие в их проведении, а также обеспечить экспертное сопровождение (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком);

25.13. Документацию (при необходимости) согласовать со специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»);

25.14. Получить в органах исполнительной власти сведения об отсутствии (наличии) в районе предполагаемого строительства родовых угодий коренных малочисленных народов Севера (выполняет Подрядчик в установленном Российской Федерацией порядком);
25.15. Документацию генерального плана земельного участка, схему планировочной организации земельного участка и планировочной организации полосы отвода линейного сооружения выполнить в местной системе координат;
25.16. Субподрядные проектные, изыскательские организации определяются Генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком;
25.17. При необходимости состав демонстрационных материалов (выполняет Подрядчик):

• Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей;

25.18. Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений согласно Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ:

25.18.1. Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 02.11.2022 №928/пр: Объекты поддержания пластового давления, сооружение поддержания пластового давления, код: 08.06.001.002;

25.18.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность – к объектам транспортной инфраструктуры и к объектам, технологические особенности которых влияют на их безопасность, не относится;

25.18.3. Принадлежность к опасным производственным объектам – опасный производственный объект (приложение 1 федерального закона №116-ФЗ);

25.18.4. Пониженная пожароопасность (Д) - СП 12.13130.2009;

25.18.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не предусматриваются;

25.18.6. Уровень ответственности – нормальный (статья 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ);

25.18.7. Определить в документации срок полезного использования объекта по каждому объекту в составе этапа;
25.19. Наименование объектов согласовать на этапе выполнения инженерных изысканий. Наименования должны соответствовать Унифицированному перечню объектов капитального строительства, утверждённого Приказом ПАО НК «РуссНефть» от 05.06.2023 № 66/1.
25.20. Разделение на этапы строительства и ввода в эксплуатацию объектов осуществляет Заказчик по предложению проектной организации;

25.21. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 N 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений», проектом определить категорию объекта критической информационной инфраструктуры;

25.22. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не ранее 75 (семидесяти пяти) и не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приёмке выполнения работ.

	26. Перечень Приложений
	26.1. Приложение №1. Схема высоконапорного водовода от БКНС-1 до КП № 33 Верхне-Шапшинского месторождения;
26.2. Приложение №2. Технологическая схема КП № 33 Верхне-Шапшинского месторождения;
26.3. Приложение № 3. Технические условия на подключение высоконапорного водовода к БКНС-1 Верхне-Шапшинского месторождения;

26.4. Приложение № 4. Технические условия № 355 от 08.05.2026 на пересечение высоконапорного водовода с ВЛ-110 кВ (ООО «РусГазСервис»);

26.5. Приложение № 5. Технические условия № 618 от 08.05.2026 на пересечение высоконапорного водовода с ВЛ-10 кВ (АО «БерёзкаГаз Югра»);

26.6. Приложение № 6. Технические условия на пересечение высоконапорного водовода с подъездной автомобильной дорогой к площадке общежития (АО «БерёзкаГаз Югра»);

26.7. Приложение № 7. Технические условия на пересечение высоконапрного водовода с трубопроводом технической воды ПЭ 100 (АО «БерёзкаГаз Югра»).


По техническим вопросам обращаться:
Присэкару Анатолий,

тел: (3467) 39-60-00, вн. 7761

E-mail: PrisekaruA@russneft.ru

Высоконапорный  водовод от БКНС-1 до КП-33 Верхне-Шапшинского месторождения                             

Страница 8

