
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по стимуляции пласта

методом гидравлического разрыва (ГРП) и закачке химических реагентов

в 2026 году на месторождениях Ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть»
1. ЗАКАЗЧИК.

Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» (Далее - УФ).
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ (место проведения работ)

	Месторождение
	Ближайший населенный пункт
	Расстояние, км
	Примечание

	Рудневское
	Димитровград
	35
	Мелекесский район

	
	Филипповка
	5
	Мелекесский район


1.2. ОБЪЕМЫ РАБОТ
	Месторождение
	Кол-во скважино-операций
	Пласт ГРП
	Типоразмер экспл. колонны, мм
	Тип ГРП
	Средняя масса проппанта 16/20, 20/40 т
	Объем кислоты HCl 15%, м3
	Примечание

	Рудневское
	1
	А2
	146
	ГРП с проппантом
	15+3
	60
	


1.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: с 01.09.2026 по 31.12.2026.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ТЕНДЕРУ.
2.1. ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ В «СТАНДАРТНЫХ УСЛУГАХ ПО ГРП И КГРП»:

	Стандартные услуги по ГРП с проппантом (ГРП) включают проведение информационного ГРП и основную обработку с закачкой проппанта и кислотных составов. Перечисленное ниже оборудование является частью стандартных услуг по ГРП и включает доставку воды, нагрев жидкости для ГРП, закачку жидкости, закачку кислотных составов, передвижной насос для поддержания давления в затрубном пространстве, транспортировку оставшихся жидкостей для ГРП до места утилизации (если не указано иное).
Размер проппанта и кислотный состав будет определяться, исходя из строения пласта. 
Расчет по позиции «СТАНДАРТНЫЕ УСЛУГИ» необходимо предусмотреть с учетом следующих базовых объемов проппанта и кислотных составов при выполнении одной скважино-операции:

1. 15 тонн проппанта (16/20т) для ГРП + 3 тонны (20/40т) для гидропескоструйной перфорации (далее по тексту ГПП).
2. 60 м3 15% соляной кислоты.
3. Транспортировка и хранение кислоты для проведения ГРП.


	Бригада по предварительной подготовке жидкости ГРП и кислотных составов для ГРП (завоз и установка емкостей, жидкости и нагрев до необходимой температуры, если не указано иное)

ВАЖНО: Количество техники должно позволять осуществить завоз и нагрев необходимого количества жидкости не более чем за 24 часа, с момента установки емкостей на кустовой площадке вне зависимости от объема необходимой жидкости и температуры окружающей среды (в том числе в зимний период). Совместно с представителем УФ осуществить заполнение емкостей необходимым объемом кислоты и воды.

	Бригада ГРП (персонал)



	Насосные агрегаты (скорость закачки жидкости – до 3,0 м3/мин, давление – до 65 МПа), не считая резерва.



	Смеситель (подача проппанта с концентрацией до 1000 кг/м3) и контроль подачи жидких и сухих реагентов с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

	Станция управления и контроля - с возможностью дополнительной проверки данных по параметрам закачиваемой жидкости и концентрации песка путем установки дублирующих приборов (расходомеры, плотномер).

	Комплект линий высокого (до 65 МПа) и низкого давления.

	 Емкости для жидкости ГРП: объемом необходимым для проведения обработки. Парк устойчивых к кислоте (HCl 15%) емкостей объемом необходимым для проведения обработки.

	Песковозы, объемом необходимым для проведения обработки.

	Передвижной насос для поддержания давления в затрубном пространстве.



	 Другая вспомогательная техника необходимая для проведения работ (насосы для затарки емкостей ГРП технологической жидкостью, в том числе кислотой; автокраны, легковой транспорт и т.д.).


2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ, КИСЛОТНЫМ СОСТАВАМ И ПРОППАНТАМ:

	Проппант керамический, фракции 16/20 и 20/40.

	Химические реагенты для ГРП:
· Базовым химическим реагентом является гуаровый гель.

· Перечень и объем добавок дополнительно согласовывается с Заказчиком.

· Все применяемые химические реагенты должны иметь сертификаты качества от входного контроля в аккредитованной лаборатории).
· Для предупреждения образования труднорастворимых осадков и эмульсий при взаимодействии с пластовым флюидом и закачиваемой жидкостью ГРП до начала работ необходимо провести тестирование на совместимость в аккредитованной лаборатории всех кислотных составов и технологических жидкостей. 
· Все процедуры тестирования растворов и пакета добавок должны быть подтверждены актами лабораторных испытаний.

· Емкости для хранения (стационарные емкости) растворов кислот на скважине, используемые при операциях по ГРП, должны быть выполнены из коррозионностойкого материала.

	Бесполимерная система для ГРП
· Предоставляется Подрядчиком.
· Состоит не более чем из четырех компонентов: преобразователя железа, загеливателя (концентрация не более 4% по массе), который добавляется и готовится заранее в кислотной емкости, и «сшивателя» (концентрация не более 3,5% по массе), который добавляется в поток при проведении технологической операции, а также не более одного дополнительного химического реагента (катализатор, ингибитор и т.д. для обеспечения необходимых параметров системы.

· Нейтрализация (разрушение) бесполимерной системы происходит при взаимодействии с породой и углеводородами

· Система должна иметь положительный практический опыт применения на скважинах для проведения ГРП, КГРП, что подтверждается предоставлением соответствующих документов (отчетов проведённых работ) 



	Обязательные требования к бесполимерной кислотной системе для ГРП при предоставлении её Подрядчиком 

	№
	Технические требования
	 Значение параметра
	 Метод подтверждения

	1
	Скорость коррозии готового кислотного состава с добавлением загеливателя (сшивателя) и ингибитора коррозии (на стали марки Ст.3 при 20 °С, г/м2·час)
	<0,2
	Лабораторные тесты 

	2
	Концентрация соляной кислоты в смеси кислотного состава с загеливателем, ±1%
	14
	Лабораторные тесты

	3
	Концентрация первого загеливателя (добавляется и готовится заранее в кислотной емкости) в смеси кислотного состава, %
	<4
	Согласно рецептуре производителя

	4
	Динамическая вязкость кислотного геля при загрузке первого загеливателя при скорости сдвига 300 rpm и температуре 25 °С, сП 
	20-40
	Лабораторные тесты на вискозиметре (модель Fann 35 или аналоги)

	5
	Сохранение реологических свойств кислотного геля при загрузке первого загеливателя после приготовления, час
	>20
	Лабораторные тесты на вискозиметре (модель Fann 35 или аналоги)

	6
	Концентрация второго загеливателя ("сшивателя", добавляется в поток при проведении технологической операции) в смеси кислотного состава, %
	<3,5
	Лабораторные тесты

	7
	Динамическая вязкость сшитого геля, при добавлении второго загеливателя ("сшивателя"), при температуре 25 °С, сП
	90-170
	Лабораторные тесты на реометре

	8
	Время набора вязкости и несущей способности после добавления второго загеливателя, сек
	<9-12
	 Визуально, смешивание в блендере Waring или аналоги.

	9
	Динамическая вязкость нейтрализованного кислотного состава при скорости сдвига 300 rpm и температура 25 °С, сП                                                                                                    
	<5,0
	Лабораторные тесты на вискозиметре (модель Fann 35 или аналоги)

	10
	Время восстановления вязкости после снятия сдвиговой нагрузки при проведении теста на сдвиг, сек 
	<15,0
	Лабораторные тесты на реометре

	11
	Динамическая вязкость кислотного состава при взаимодействии с пластовым флюидом в соотношении 1:1, при скорости сдвига 300 rpm и температуре 25 °С
	<вязкости пластового флюида (нефти)
	Лабораторные тесты на вискозиметре (модель Fann 35 или аналоги)

	12
	Отсутствие сладж-комплексов при смешении готового кислотного состава с добавлением преобразователя Fe 3+ в Fe 2+ (2000 ppm) с пластовым флюидом
	Отсутствие сладж-комплексов на сите 100 меш
	Лабораторные тесты 

	13
	Содержание органического хлора, ppm
	Отсутствие
	Протокол испытаний на содержание органического хлора

	14
	Время оседания проппанта после добавления второго загеливателя при пластовой температуре 25°С 
	*за 60 минут оседание 160 г проппанта фракции 20/40 должно составлять не более 20 %, 
	С помощью блендера с верхним приводом приготовить 500 г. загеленного кислотного состава на бес-полимерной основе (по рецептуре производителя), после приготовления отобрать 200 см3 раствора в чашу блендера с нижним приводом, при перемешивании со скоростью вращения 1000-2000 об/мин, не допуская образования пены в жидкость добавить проппант*. Одновременно с проппантом добавить расчётное количество второго загеливателя (сшивателя). Таким образом создаются максимально приближенные "скважинные условия". В течении 9-12 сек. воронка закрывается - система приняла готовый вид. После этого поместить смесь в мерный стеклянный цилиндр на 100 см3 до верхней риски. 

	15
	
	*за 60 минут оседание 120 г проппанта фракции 16/20 должно составлять не более 20 %.
	

	16
	Температура застывания готового кислотного состава с добавлением загеливателя, °С, не ниже
	минус 20℃
	Лабораторные тесты

	17
	Температура застывания товарной формы загеливателей, °С, не выше
	минус 20℃
	Лабораторные тесты


2.3. ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ В ПОЗИЦИИ «СКВАЖИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»:

	Пакерное оборудование и сервис

ВАЖНО: для селективных обработок необходимо предусмотреть предоставление подземного оборудования для проведения ГРП с селективным пакером для эксплуатационных колонн типоразмеров: 146 мм.

	Фонтанная арматура, с герметизирующим устройством (ГУ)

	Технологическая колонна НКТ диаметром 88,9 мм марки прочности не ниже N-80 (длина до 2000 м), подгоночные патрубки.

	· Жидкость для ГПП (линейный гель);

· Проппант для ГПП (3 тонны проппанта фракции 20/40 на ГПП-перфорацию одного интервала) с линией до манифольда;

· Тройник с краном высокого давления с выходом под БРС 2” в нагнетательную линию затрубного пространства для обеспечения обратной промывки после ГРП;

· Дублирующую фрак-задвижку;

· Фланец с БРС 2” (рус) на затрубье;

· Контроль температуры и качества жидкости ГРП;

· Жидкость для промывки скважины после проведения ГПП и ГРП.




2.4. ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

1. Подготовка подъездных путей к кустовой площадке, а также наличие бульдозера при необходимости.
2. Заказчик предоставляет основную жидкость (вода, сырая нефть или дизельное топливо) для приготовления жидкости ГРП. Завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами подрядчика (если не оговаривается иное).

3. Заказчик несет ответственность за предоставление полигона промышленных отходов, для утилизации вытекающего из скважины флюида и любых отработанных или использованных химреагентов или сточных вод, образовавшихся в результате процессов применяемых или являющихся составной частью работ подрядчика. Транспортировка вышеперечисленных жидкостей, оставшихся после процесса гидроразрыва, до полигона промышленных отходов, осуществляется силами подрядчика.

4. Противопожарное оборудование, имеющееся на объекте.
2.5. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Учитывая, что работы могут быть востребованы на нескольких месторождениях, ниже приведен общий порядок разработки программ и их выполнение.

1. Заказчик предоставляет подрядчику соответствующие данные по скважине согласно «Регламенту взаимоотношений между предприятиями, участвующими в подготовке и проведении гидроразрыва пласта» на месторождениях ПАО «НК «РуссНефть».

2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с заказчиком.

3. Уполномоченное лицо заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.

4. Заказчик осуществляет подготовительные работы при КРС на скважине.

5. Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.

6. Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 по Цельсию.

7. Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.

2.6. УВЕДОМЛЕНИЯ:

Для своевременного выполнения работ по производству ГРП необходимо заблаговременно делать соответствующие уведомления:

1. Емкости для ГРП - уведомление за 24 часа до начала работы.

2. Бригада и технологическое оборудование для производства ГРП при наличии возможности будут отправлены с согласованной базы после получения вызова, как только будет установлен и опрессован пакер. При выезде на работы далее, чем на 500 километров от базы подрядчика, заказчик предупреждает подрядчика о местонахождении объекта и точном расстоянии до него, а подрядчик в свою очередь сообщает заказчику о времени, требуемом на мобилизацию.

3. Если выполнение работы задерживается по вине заказчика более чем на 24 часа после прибытия на объект, то подрядчик по согласованию с заказчиком принимают решение о демобилизации оборудования и персонала.

2.7.  ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА (ГРП):
1. Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.

2. Предоставление дизайна ГРП для согласования – не позднее 2-х суток после получения заявки от Заказчика на проектирование обработки.

3. Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.

4. Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.

5. Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.

6. Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).

7. Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины.

8. Предварительно согласованный с представителями ПАО «НК РуссНефть» график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.
9. Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 2-х суток после окончания операции гидроразрыва. 

10. ГРП считается проведенным и принимается к оплате только после предоставления отчета о проведении в формате ПАО «НК «РуссНефть».
2.8.  ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:
1. Перед проведением кислотного ГРП с проппантом - обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией, тестирование на образование труднорастворимых осадков и эмульсий при взаимодействии с пластовым флюидом и закачиваемой жидкостью ГРП, определение вязкости кислотной бесполимерной системы.
2. Контроль концентрации проппанта при закачке должен производиться в 2-х независимых точках, одна из которых должна быть оборудована радиоактивным (или нерадиоактивным) плотномером.
3. Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

4. Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

5. Подрядчик при проведении работ руководствуется «Регламентом взаимоотношений между предприятиями, участвующими в подготовке и проведении гидроразрыва пласта».
3. СТРУКТУРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Цены указывать с учетом НДС.

Оплата за выполненные работы будет производиться не ранее 75 и не позднее 90 суток с момента подписания отчетных документов (актов, счетов-фактур).

Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат.

Для ознакомления с типовой формой договора необходимо обратиться к контактному лицу.

Коммерческое предложение предоставлять согласно Приложению №1.1
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