Техническое задание
на оказание услуг по аренде дозирующей установки противотурбулентной присадки 
1. Заказчик - Арендатор - ПАО НК «РуссНефть».
2. Наименование услуг – аренда установки, дозирующей ПТП с целью снижения гидравлического сопротивления трубопровода (напорный нефтепровод с ДНС Верхне-Шапшинского месторождения на УПН Нижне-Шапшинского месторождения) и увеличения производительности нефтепровода на объекте Арендатора. 
3. Место проведения работ - ДНС Верхне-Шапшинского месторождения. Удаленность объекта: от г. Ханты-Мансийск до ДНС Верхне-Шапшинского месторождения – 80 км.
4. Требования к оборудованию - дозирующая установка противотурбулентной присадки должна соответствовать настоящим требованиям: 

УДХ представляет собой здание в блочном исполнении полной заводской готовности с установленным оборудованием, трубопроводной обвязкой, входными и выходными патрубками, запорной арматурой, оборудованием КИПиА, приборами отопления, электроосвещения, вентиляции, приборами пожарно-охранной сигнализации и противопожарным оборудованием. 


Установка взрывозащищенного исполнения должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003), Техническому регламенту Таможенного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и могут эксплуатироваться во взрывоопасных и пожароопасных помещениях и зонах 1 и 2 класса по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно образование взрывоопасных смесей подгрупп IIA и IIB с температурныАгм классом Т1, Т2, Т3 по ГОСТ 31441.1-2011 и ГОСТ 31610.20-1-2016, а также использоваться для перекачивания и дозирования горючих, легковоспламеняющихся и агрессивных жидкостей.

* - модель дозирующей установки согласована с поставщиком противотурбулентной присадки.

Основные параметры и характеристики УДХ

	№п/п
	Наименование параметра 
	Значение и определяющий показатель

	1
	2
	3

	1
	Режим работы
	Непрерывный (круглогодичный), без постоянного присутствия персонала

	2
	Расход реагента
	до 50 г/т

	3
	Тип сооружения
	Здание в блочном исполнении заводской готовности

	4
	Производительность Установки насосной, л/ч 
	20

	5
	Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см2)
	10 (100)

	6
	Напряжение электропитания установки, В
	380 

	7
	Система заземления электроустановки
	TN-S

	8
	Шина заземления в блоке
	Внутри блока, желто-зеленой окраски.

	9
	Присоединение к внешнему контуру заземления
	снаружи – в двух диаметрально противоположных местах, обозначенных знаком «Заземление»

	10
	Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 
	19

	11
	Габаритные размеры установки, мм, не более

- длина

- ширина

- высота
	6000
2400

2400

	11
	Масса установки насосной, кг, не более
	3500

	12
	Количество насосов дозировочных, шт
	2 (1 рабочий + 1 резерв)

	13
	Метод дозирования
	Автоматический (с возможностью дозированию в ручном режиме)

	14
	Количество циркуляционных насосов, шт
	2


Характеристика рабочей среды УДХ

	№п/п
	Наименование показателя 
	Значение и определяющий показатель

	1
	2
	3

	1
	Рабочая среда
	Противотурбулентная присадка (далее-ПТП)

	2
	Вязкость динамическая при плюс 20º С

Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93), мПа*с при 1 мин -1, не более
	400

	3
	Вязкость динамическая при минус 40º С

Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93), мПа*с при 1 мин-1, не более
	2500

	4
	Плотность при плюс 20`С, кг/м3
	800-900

	5
	Температура, `C
	-50 +30

	6
	Содержание твердых частиц, %
	30-40

	7
	Седиментационная устойчивость в течение 72 часов, %, не менее
	95


К установке, предоставляемой в аренду должны прилагаться следующие разрешительные документы:

- Паспорт, руководство по применению и эксплуатации на русском языке;

- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение данного оборудования;


- Для оборудования иностранного производства – Декларация соответствия Таможенного Союза;


- Сертификат соответствия;

- Свидетельства о поверке на средства измерения.


- Сертификаты и заводские паспорта на взрывозащищенное электрооборудование;


Размещение всего комплекса оборудования должно быть выполнено в закрытом, утепленном, освещаемом и вентилируемом помещении (боксе).


Установка дозирования должна быть оснащена:


- Воздушным компрессором, либо насосным оборудованием необходимым для перемешивания ПТП после продолжительного хранения перед его закачкой в нефтепровод;


- Двумя циркуляционными насосами, необходимыми для рециркуляции дозируемых присадок и создания подпора на всасывании дозирующего насоса;


Двумя дозирующими плунжерными насосами;


- Расходомером;

- Электронным регулятором производительности (с учетом резервирования);

- Гибким всасывающим шлангом (Рmaх не менее 12 Мпа);


- Гибким циркуляционным или возвратным шлангом;


- Гибким нагнетательным шлангом (Рmaх не менее 12 Мпа);


- Шкафом электрооборудования, АСУ ТП.

Подача ПТП должна обеспечиваться при условии давления в нефтепроводе в диапазоне от 0,1 кгс/см2 до 45 кгс/см2;

Возможность регулировки диапазона производительности дозирующих насосов от 0 до 20 л/час;
Весь технологический процесс должен контролироваться посредством средств измерения давления, расхода и температуры, а также автоматически останавливаться в случае выхода из строя, а также за границы максимально и минимально допустимых параметров работы;

Производительность дозирующих насосов устанавливается на контроллере, позволяющем контролировать информацию о скорости ввода продукта, полученную с массового расходомера с заданным значением, и при отключении от которого происходит регулировка величины хода плунжеров до достижения заданного значения расхода;

Сдаваемое в аренду оборудование должно быть исправно, обслужено и подготовлено к работе на объекте Арендатора;

Взрывозащищенное исполнение электрических компонентов дозирующей установки должно соответствовать категории помещения.

Должно обеспечиваться автоматическое отключение питания блока при срабатывании устройств пожарной сигнализации.

4.1.1. Предоставление в аренду укомплектованной согласно требований дозирующей установки для организации транспортировки.

4.1.2. Арендодатель обеспечивает гарантийное обслуживание, техническое обслуживание и капитальный ремонт оборудования, включая поставку ЗИП.

4.1.3. Сроки выполнения работ – декабрь 2026г – декабрь 2027г (включительно).
5. Общие требования Арендатора.

5.1. Стоимость аренды должна включать все затраты Арендодателя (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. 

5.2. Арендатор оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одного из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, соответствующему техническому заданию и содержащему наименьшую цену, либо иные предпочтительные условия.

5.3. Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта или конкурс. Соответственно, Арендатор не несет какой-либо ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку.

5.4. Коммерческие предложения претендентов не возвращаются и должны оформляться безотзывными офертами.

5.5. Арендодатель обязан согласовать с Арендатором кандидатуры на заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ.

5.6. Для согласования субподрядных организаций Арендодатель обязан направить в адрес Арендатора полный пакет обязательных документов, заверенных подписью руководителя и печатью субподрядной организации, аналогичных документам, представляемым претендентом на участие в тендере. Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Арендатора.

5.7. Подрядчик во всех случаях несет перед Арендатором полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемым субподрядчиком, как за свои собственные действия.

5.8. Если Арендодатель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что её окончание к сроку становиться явно невозможным, Арендатор вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

5.9. Оплата выполненных работ (услуг) не ранее 75 и не позднее 90 календарных дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

5.10. В случае возникновения инцидента, произошедшего на арендуемом оборудовании, Арендодатель в течение 3 дней после получения соответствующего уведомления направляет своего представителя для участия в комиссионном расследовании причин инцидента, с последующим предоставлением акта расследования причин инцидента. По результатам расследования подготавливается отчет.
6. Требования к Арендодателю.

6.1. Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов, свидетельства о допуске для проведения данного вида работ.

6.2. Наличие опыта работы на аналогичных объектах, в аналогичных климатических условиях.

6.3. Наличие необходимого для выполнения работ специализированного поверенного оборудования, техники.

6.4. Предоставление установленной Арендатору отчетности, а также предоставление по запросу Арендатора любой информации, связанной с выполнением работ по предоставлению оборудования в аренду.

6.5. Наличие утвержденного Арендодателем перечня оборудования установки. Указать запорную и предохранительную арматуру, фильтра, насосное оборудование, емкостное оборудование: наименование, тип, марка, зав.№№, завода-изготовителя, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию, срок экспертизы промышленной безопасности.
6.6. Наличие утвержденной Арендодателем технологической схемы дозирующей установки противотурбулентной присадки.
6.7. Наличие заверенных скан-копий паспортов и РЭ на оборудование согласно перечня оборудования дозирующей установки противотурбулентной присадки.
6.8. Наличие инструкции по эксплуатации дозирующей установки противотурбулентной присадки, утвержденной и заверенной Арендодателем.
6.9. Наличие перечня осмотра, ТОиР оборудования с указанием объема и периодичности, оформленного и утвержденного Арендодателем (согласовать с Арендатором).
6.10. Наличие утвержденного Арендодателем перечня ЗИП и смазки для выполнения ТОиР насосного оборудования дозирующей установки противотурбулентной.
6.11. Наличие комплекта ЗИП и смазки на выполнение ТОиР насосного оборудования в количестве 2-х комплектов, необходимых для безотказной эксплуатации дозирующей установки противотурбулентной присадки на весь срок действия договора.
6.12. Наличие у арендодателя ремонтной бригады и необходимого количества оборудования для устранения возможных неисправностей либо полной замены элементов, комплектующих, оборудования и материалов в сроки, согласованные с заказчиком.

6.13. В случае выхода из строя Оборудования по причинам, не зависящим от Арендатора, произвести ремонт и замену неисправных деталей и частей в срок не позднее суток с момента обнаружения неисправности. 
7. Дополнительные требования.
7.1. Арендодатель предоставляет в аренду установку, обеспечивающую безаварийное и бесперебойное дозирование ПТП.

7.2. Арендодатель осуществляет доставку установки на объект Арендатора за свой счет.
7.3. Арендодатель проводит шефмонтаж и комплекс пуско-наладочных работ в течении трех суток с момента поставки оборудования на объект Арендатора. Объем пуско-наладочных работ электрооборудования в соответствии с требованиями главы 1.8 Правил устройства электроустановок с оформлением итогового отчета.
7.4. Представители Арендодателя, выезжающие на объекты Арендатора для проведения ШМР, ПНР, должны быть обучены в соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению деятельности и иметь документы, удостоверяющие присвоенную им квалификацию, при себе иметь комплект спецодежды и СИЗ, а также иметь действующую аттестацию по соответствующим специальностям, областям промышленной безопасности и обучены по охране труда, иметь удостоверения установленного образца.   
7.5. Арендодатель должен предоставить копии действующих на время выполнения работ лицензий и сертификатов, информацию о технической оснащенности и оборудовании, используемом при выполнении работ.

7.6. Допуск подрядной организации к работам на объекте производится в соответствии с требованиями пропускного режима Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть».

7.7. Арендатор обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы объекта для подключения оборудования.

7.8. Арендодатель, предоставляющий услуги по аренде дозирующей установки, несет ответственность за качество работы оборудования.

7.9. Для проживания персонала Арендодателя, Арендатор, на безвозмездной основе, предоставляет койко-место в вагон-домах месторождения.

7.10. Проезд к месту выполнения работ Арендодатель осуществляет собственными силами, заправка техники Подрядчика ГСМ также осуществляется самостоятельно.

7.11. Арендодатель заблаговременно, до начала выполнения работ, предоставляет в адрес Арендатору заявку для оформления пропуска на проезд к месту выполнения работ с указанием Ф.И.О. специалистов, выполняющих работы, их паспортные данные, а также гос. № автотехники и перечень провозимого на месторождение оборудования.

7.12. Арендодатель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства, правил дорожного движения, законов о промышленной и пожарной безопасности, правил охрана труда, выполнение стандартов и норм в области, охраны окружающей среды и труда, действующих в Ханты-Мансийском филиале ПАО НК «РуссНефть».

7.13. Гарантийный срок работы оборудования на весь срок действия договора.
 Приемка арендованного оборудования и выполненных пуско-наладочных работ (ПНР) производится совместной комиссией, назначенной Арендатором и Арендодателем, с оформлением двустороннего акта сдачи-приемки.

     Критериями приемки являются:

7.14. Гидравлическое испытание – проверка прочности и герметичности технологических трубопроводов, обвязок и емкостей установки давлением, равным 1,25 от максимального рабочего давления (не менее 12 МПа) в соответствии с паспортными данными, с составлением акта гидравлического испытания.

7.15. Проверка взрывозащиты – визуальный и инструментальный контроль взрывозащищенного исполнения электрооборудования, соответствия классу взрывоопасной зоны и температурному классу (IIA/IIB, T1–T3), наличие действующих сертификатов и маркировки, оформление протокола проверки.

7.16. Проверка точности дозирования – проведение на месте эксплуатации контрольных замеров производительности насосов-дозаторов с помощью аттестованного расходомера (или мерной емкости) в диапазоне от 0 до 20 л/ч. Отклонение от заданного значения расхода не должно превышать ±2% (или иной допустимой погрешности, согласованной с Арендатором). Результаты фиксируются актом.

7.17. Проверка автоматических систем управления и защит – тестирование работы контроллера, регулирования производительности, аварийных остановок при выходе параметров за допустимые пределы (давление, температура, уровень присадки), а также автоматического отключения питания при срабатывании пожарной сигнализации. Оформляется протокол проверки.

7.18. Проверка комплектности – сверка наличия оборудования, ЗИП, шлангов, инструментов и документации (паспорта, сертификаты, свидетельства о поверке, инструкции) согласно перечню, указанному в ТЗ.

7.19. Проверка соответствия техническим характеристикам – сравнение фактических параметров установки (производительность, давление, габариты, масса, потребляемая мощность и т.п.) с требованиями раздела 4 ТЗ.

7.20. Функциональный пуск – запуск установки в рабочем режиме на нефтепроводе (с подачей ПТП) в течение не менее 2 часов непрерывной работы для подтверждения стабильности дозирования и отсутствия отказов.

7.21. 7.16. При выявлении недостатков, несоответствий или дефектов в процессе приемки Арендодатель обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный с Арендатором (но не более 5 рабочих дней). После устранения производится повторная приемка в полном объеме.

7.22. 7.17. Оборудование считается принятым в аренду и пригодным к эксплуатации только после подписания сторонами акта сдачи-приемки, подтверждающего выполнение всех критериев приемки. До подписания указанного акта Арендатор вправе не начинать пользоваться установкой, а риск случайного выхода из строя или повреждения оборудования несет Арендодатель.

7.23. Соответствие требованиям нормативно-технической документации:
7.24. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

7.25. ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
7.26. ГОСТ 31610.10-1-2022. «Электрооборудование взрывозащищенное».

7.27. ГОСТ 31441.5-2011. «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах».

7.28. Правила устройства электроустановок.

7.29. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
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