ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорной станции

1. Заказчик: 
Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть»

2. Виды выполняемых работ/услуг: 
Текущее обслуживание в составе ТО1, ТО2, компрессорной станции в составе трех блочных компрессорных установок УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ (далее по тексту Модуль КПГ) Поддержание оборудования в исправном состоянии, с заменой деталей, расходных материалов в соответствии с РЭ УКЗ/Модуль КПГ УКЗ2-5/2300РЭ с целью сохранения технических и эксплуатационных показателей, обеспечивающих дальнейшее бесперебойное и безаварийное функционирование оборудования.

3. Место проведения работ: 
УППН Степновский ГС. Саратовская область, Советский район, Мечетненский округ, 8,2 км северо-восточнее р.п. Степное

4. Количество, объем работ/услуг:
Заказчик поручает, а Подрядчик берёт на себя обязанность по проведению технического обслуживания (ТО) в соответствии с графиком периодичности проведения ТО Модулей КПГ в количестве 2 ед. Для одной компрессорной установки предусматривается выполнение ТО-1 один раз в год.

График периодичности проведения ТО Модулей КПГ

	№ Модуля КПГ
	2026 год

	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ПродолжительностьТО-1 по 3 дня в декабре 

	1
	70
	500
	500
	250
	100
	100
	ТО-1/1

	2
	70
	500
	500
	250
	100
	100
	ТО-1/1

	3
	19
	158
	68
	34
	115
	10
	

	Общее время наработки, ч
	159
	1158
	1068
	534
	315
	210
	3444

	Общий объем реализации газа с учётом полной загрузки КУ 2,3 нм3/ч, тыс.м3
	366
	2663,4
	2456,4
	1228,2
	724,5
	483
	





5.  Объемы работ, указанные в таблице 1 относятся к одной установке
Таблица 1
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	ТО-1
каждые 1500
часов
работы

	1
	ТО агрегатов установки
	 
	 
	 

	1.1
	Проверка пневмоприводов кранов на наличие утечек
	Чел/час
	2
	-

	1.2
	Проверка работоспособности кранов с пневмоприводами
	Чел/час
	1
	-

	1.3
	Проверка состояния силовых и контрольных кабелей, проводников заземления
	Чел/час
	2
	-

	1.4
	Чистка радиаторов блока охлаждения компрессорной установки
	Чел/час
	2
	-

	1.5
	Проверка состояния блок-контейнера 
	Чел/час
	0,5
	-

	1.6
	Проверка состояния и работоспособности приводных эл.-двигателей оборудования 
	Чел/час
	2
	-

	1.7
	Проверка натяжения приводного ремня воздушного компрессора
	Чел/час
	0,5
	+

	1.8
	Проверка всасывающего фильтра воздушного компрессора
	Чел/час
	0,5
	+

	1.9
	Замена всасывающего фильтра воздушного компрессора
	Чел/час
	0,5
	-

	1.10
	Замена масла воздушного компрессора пневмосистемы
	Чел/час
	1
	-

	1.11
	Проверка индикаторного силикагеля в фильтре пневмосистемы
	Чел/час
	0,1
	-

	1.12
	Ревизия шкафа управления и распределительных коробок Модуля КПГ
	Чел/час
	8
	-

	1.13
	Проверка настроек измерительных каналов
	Чел/час
	4
	-

	1.14
	Проверка правильности показаний измерительных приборов
	Чел/час
	2
	+

	1.15
	Проверка корректности работы датчиков загазованности
	Чел/час
	2
	-

	1.16
	Проверка работоспособности системы ручного аварийного останова
	Чел/час
	0,5
	-

	1.17
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации
	Чел/час
	4
	-

	1.18
	Контроль параметров работы станции
	Чел/час
	2
	+

	2
	ТО компрессора 4ГМ2,5-7,6/5-56
	 
	 
	 

	2.1
	Визуальный осмотр кривошипно-шатунного механизма
	Чел/час
	1
	+

	2.2
	Замена газовых клапанов компрессора, замена прокладок клапанов
	Чел/час
	32
	+

	2.3
	Удаление загрязнений и нагара на поршнях, замена направляющих и уплотнительных колец поршней (при необходимости), проверка ширины поршневых канавок, проверка диаметров гильз цилиндров.
	Чел/час
	24
	-

	2.4
	Замена шатунных вкладышей и проверка коленвала
	Чел/час
	6
	-

	2.5
	Замер зазоров между направляющей втулкой и ползуном крейцкопфа
	Чел/час
	2
	-

	2.6
	Проверка состояния штоков 
	Чел/час
	5
	-

	2.7
	Замена уплотняющих элементов уплотнительных устройств штоков
	Чел/час
	9
	-

	2.8
	Осмотр соединительной муфты компрессора с эл.-двигателем, замена резиновых колец пальцев муфты
	Чел/час
	4
	-

	2.9
	Замена уплотнительных элементов коленвала 
	Чел/час
	16
	-

	2.10
	Осмотр подшипников коленвала компрессора
	Чел/час
	0,75
	-

	2.11
	Замена фильтр-элемента масляного фильтра компрессора
	Чел/час
	1,5
	+

	2.12
	Замена масла газового компрессора
	Чел/час
	2
	-

	2.13
	Замена уплотнения маслоштуцера коленвала
	Чел/час
	2
	+

	2.14
	Замена фильтр-элементов концевого сепаратора компрессора
	Чел/час
	3
	-

	2.15
	Промывка межступенчатых сепараторов
	 Чел/час
	16
	-

	2.16
	Замена охлаждающей жидкости
	Чел/час
	12
	-

	2.17
	Осмотр теплообменников компрессора, удаление загрязнений и нагара при необходимости
	Чел/час
	1,5
	-

	2.18
	Замена фильтр-элемента маслосепаратора станины компрессора
	Чел/час
	0,5
	-

	2.19
	Протяжка крепежных элементов
	Чел/час
	8
	+

	3.
	ТО блока очистки газа
	 
	 
	 

	3.1
	Замена картриджей входных фильтров
	Чел/час
	2
	+



6. Перечень комплектующих для проведения ТО одной компрессорной установки:
Таблица 2
Комплект запасных частей ТО-1 (1500 ч.)
	№
	Наименование
	Код
	Ко-во, шт.
	Место установки

	1
	Прокладка
	ФР-00016063
	8
	Прокладка клапана 1 ступени

	2
	Прокладка
	ФР-00016064
	8
	Прокладка фонаря 1 ступени

	3
	Прокладка
	БУ-00001123
	4
	Прокладка клапана 2 ступени

	4
	Прокладка
	БУ-00001122
	4
	Прокладка фонаря 2 ступени

	5
	Прокладка
	ФР-00007176
	4
	Прокладка клапан 3 ступени

	6
	Прокладка
	ФР-00010147
	4
	Прокладка фонаря 3 ступени

	7
	Прокладка
	ФР-00022973
	8
	Прокладки вх. Кол-ра 1 ст., вх. Кол-ра 2 ст., 

	8
	Прокладка
	ФР-00021419
	2
	Прокладка входного коллектора 1 ступени

	9
	Прокладка
	ФР-00022972
	14
	Прокладки вых. Кол-ров 1 ст. и 2 ст.; вх. Кол-ра 3 ст.

	10
	Клапан
	БУ-00001479
	4
	Клапан всасывания 1 ступени

	11
	Клапан
	БУ-00000448
	4
	Клапан нагнетания 1 ступени

	12
	Клапан
	ФР-00022436  
	2
	Клапан всасывания 2 ступени

	13
	Клапан
	ФР-00022437  
	2
	Клапан нагнетания 2 ступени

	14
	Клапан
	ФР-00007856   
	2
	Клапан всасывания 3 ступени

	15
	Клапан
	ФР-00007857  
	2
	Клапан нагнетания 3 ступени

	16
	Прокладка
	ФР-00021266
	1
	Прокладка верхней крышки станины

	17
	Прокладка
	ФР-00010141
	1
	Прокладка м/у штуцером подачи масла в коленвал и крышки. опоры подш.коленвала

	18
	Манжета
	ФР-00015088
	1
	Уплотнение маслоштуцера коленчатого вала

	19
	Фильтр-элемент
	ФР-00015987
	1
	Фильтр-элемента масляного фильтра компрессора

	20
	Кольцо
	ФР-00024414
	1
	Уплотнительное кольцо корпуса масляного фильтра

	21
	Фильтр-элемент
	ФР-00019963
	2
	Фильтр-элемент входных газовых фильтров



7. Условия выполнения работ/услуг:
7.1. Работы по ТО и должны производиться персоналом Исполнителя, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку, инструктаж по охране труда, не имеющим медицинских противопоказаний к данному виду работ, обеспеченным своим работодателем средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым оборудованием, инструментом и расходными материалами для проведения работ в соответствии с техническим заданием. 
7.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию модулей КПГ.
7.3. Иметь материально-техническую базу, технические средства, инструмент, оборудование спецтехнику для выполнения работ;
7.4. Подрядная организация должна иметь опыт выполнения работ по ТО оборудования входящего в состав модулей КПГ. Иметь квалифицированный персонал. При выполнении работ на оборудовании, находящемся на гарантии, персонал Исполнителя должен иметь удостоверения по обучению на заводе-изготовителе данного оборудования, либо привлекать персонал заводов-изготовителей для участия в работах. Обеспечить нормативную численность персонала. Располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по техническому обслуживанию, предусмотренных нормативными документами.
7.5. Осуществлять контроль качества выполняемых работ в рамках оказываемых Услуг.
7.6. Перед началом работ требуется оформление допусков на объекты Саратовского филиал ПАО НК «РуссНефть». Не менее чем за 3 рабочих дня до момента проведения работ направить по требованию Заказчика паспортные данные и согласие на обработку данных исполнителей работ для оформления допуска на объект.
7.7. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает своевременную Поставку необходимых МТР в соответствии с ведомостью работ. Качество МТР должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в РФ, зарубежного изготовления - соответствовать нормативной документации, действующей на территории РФ на данный вид продукции. При обеспечении МТР Подрядчик должен гарантировать, что качество и комплектность используемых при проведении Работ МТР отечественного изготовления будут соответствовать требованиям ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в Российской Федерации, зарубежного изготовления – нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации на данный вид продукции.
7.8. Все дополнительные работы неучтенные Подрядчиком в сметном расчете на техническое обслуживание на основании ТЗ, производятся Подрядчиком собственными силами и за свой счет.
7.9. Подрядчик предоставляет укрупненную смету на работы и материалы, указанные в таблице №1, №2 Технического задания.

8. Общие требования к работам/услугам: 
Требования к проведению работ по ТО и технологического оборудования модулей КПГ.
Исполнитель при выполнении работ должен руководствоваться следующими нормативными документами:
- Руководством по эксплуатации модульной компрессорной станции УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300 РЭ;
- Руководство по эксплуатации систем автоматики УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300 СА РЭ;
- ГОСТ 12.2.016-81 «Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности»;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- техническими описаниями и инструкциями предприятий-изготовителей и поставщиков комплектующих изделий, входящих в состав Модуля КПГ.
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности, при использовании оборудования работающего под избыточным давлением;
8.1. Объем и виды работ, периодичность количество технологического оборудования, могут меняться Заказчиком в одностороннем порядке на протяжении всего срока действия договора в зависимости от технического и исправного состояния оборудования модулей КПГ, наработки, но не в меньших объемах ТО указанных в руководстве по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.
8.2. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения, также Подрядчик обязан предоставить к коммерческому предложению локально-сметный расчёт с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов; Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одного из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, соответствующему техническому заданию и содержащему наименьшую цену, либо иные предпочтительные условия; Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта или конкурс. Соответственно, Заказчик не несет какой-либо ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку; Коммерческие предложения претендентов не возвращаются.
8.3. Все непредвиденные объемы работ и затраты, возникшие в процессе выполнения работ, оформляются и выполняются с письменного согласования с Заказчиком. Фактический объем работ определяется на основании оформленной дефектной ведомости на основании сметы.

9. Сроки (периоды) выполнения работ
9.1.     Срок проведения работ сентябрь 2026 -декабрь 2026 г. Время проведения работ в соответствии с временем, указанным в таблице 1 с момента передачи компрессора Подрядчику для технического обслуживания, при 8-ми часовом рабочем дне.

10. Требования к качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования используемых при выполнении работ Подрядчиком:
10.1. Выполняемые работы по текущему обслуживанию производятся на территории Заказчика, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей Подрядчика. Использование запасных частей и расходных материалов, не вошедших в техническое задание, допускается по согласованию с Заказчиком.
10.2. Выполнение текущего обслуживания осуществляется в соответствии с техническими условиями, РЭ, установленными для соответствующих марок компрессоров, а также оборудования, входящего в состав установок.

11. Требования к качеству работ/услуг, в том числе технология производства работ/услуг, методы производства работ/услуг, организационно-технологическая схема производства работ/услуг: 
11.1. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию компрессорных установок. Выполнение текущего обслуживания осуществляется в соответствии с техническими условиями, руководствами по эксплуатации, установленными для соответствующих марок компрессоров и оборудования, входящего в состав установок. Текущее обслуживание производится с оформлением нормативно - технической документацией. Подрядчик обеспечивает гарантированное качество выполнения работ, наработку и параметры работы прочего оборудования входящего в состав Модулей КПГ УКЗ2-5/2300, в соответствии с нормативно - технической документацией, требованиями заводов-изготовителей. Работы должны быть выполнены с учетом требований СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, разрешенных законодательством.  Строго соблюдать технологии при выполнении работ. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик по завершению работ предоставляет акт с подробным описанием проведенных работ (выполненного ремонта).
11.2. В случае возникновения отказа оборудования установок в период гарантийного срока, Подрядчик в течение 5 дней после получения соответствующего уведомления, направляет своего представителя для участия в комиссионном расследовании причин отказа, с последующим составлением двустороннего акта расследования о причинах отказа и разработке мероприятий по их устранению.
11.3. Параметры работы оборудования, входящего в состав Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300 после проведения регламентных работ должен отвечать требованиям руководства по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.
11.4. Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения Работ на каждом Объекте письменно согласуют график проведения Работ по Договору.
11.5. По результатам проведения ТО представитель Подрядчика вносит записи в соответствующий раздел паспорта Модуля КПГ УКЗ 2-5/2300 о проведенных работах.
11.6. Подрядчик обязан оповестить Заказчика о дефектах и неисправностях, выявленных в ходе проведения ТО, а также разработать мероприятия для их устранения.

12. Требования к безопасности работ/услуг:
12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов РФ в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
12.2. Обязательным условием выполнения работ является соблюдение контрольно-пропускного режима, а также локальных нормативных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности.
12.3. Подрядчик несет ответственность за утрату, уничтожение и повреждение результатов Работ до момента подписания акта приемки объекта из ремонта, а также любого имущества Заказчика, оказавшегося во владении и пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.
12.4. Подрядчик осуществляет надлежащую охрану собственного оборудования и имущества своими силами и за свой счет.

13. Порядок расчетов:
13.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по результатам выполненных Подрядчиком работ на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ в срок не ранее 75 (семидесяти пяти) и не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком счета-фактуры денежными средствами в безналичном порядке, путём перечисления на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Счет-фактура (с указанием номера и даты договора) и акт о приемке выполненных работ, предоставляются Подрядчиком Заказчику до последнего числа отчетного месяца.

14. Порядок сдачи и приемки работ/услуг 
14.1.     Перед началом выполнения Работ на объекте оформляется Акт приемки оборудования в ремонт. По окончании выполнения Работ на объекте Стороны оформляют Акт приемки оборудования из ремонта в промышленную эксплуатацию и другие необходимые документы, регламентируемые нормативной документацией.

15. Требования к гарантиям качества работ/услуг:
15.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных работ.
15.2. Гарантийный срок работы после технического обслуживания (при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации) составляет не более 1500 нормо-часов в соответствии с руководством по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.
15.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
15.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
15.5. В случае если Исполнитель не устранит выявленные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Исполнитель не устранит выявленные дефекты в срок, указанный Заказчиком, то Заказчик вправе устранить их самостоятельно с возмещением своих расходов по устранению дефектов за счет Исполнителя.
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