Техническое задание

на монтаж и пуско-наладочные работы пожарной сигнализации 
1. Заказчик.

ПАО НК «РуссНефть»
2. Наименование объекта (место проведения работ)

2.1. Нижне – Шапшинское месторождение – 180 км. до г.Ханты-Мансийска (через дорогу Ханты-Мансийск – Тюмень).

2.2. Восточно-Каменное месторождение – 170 км. до г.Ханты-Мансийска (через дорогу Ханты-Мансийск – Нягань 150 км. до п. Каменное, с п. Каменное до месторождения 20 км. водным транспортом/по зимнику).
3. Виды работ, объёмы работ

3.1. Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы пожарной сигнализации на объектах Восточно-Каменного и Нижне-Шапшинского месторождений.
3.1.1. Объекты Восточно-Каменного месторождения:
- Вагон-дом жилой – 32 ед.;

- Вагон-дом сушилка – 6 ед.;
- Вагон-дом водоочистка – 1 ед.;

- Вагон-дом медпункт – 1 ед.;
- Вагон-дом офис – 6 ед.;

- Вагон-дом склад столовая – 4 ед.;
- Вагон-дом туалет - 3 ед.;
- Вагон-дом душ - 2 ед.;
- Вагон-дом столовая - 3 ед.;
- Вагон-дом прачка – 2 ед.
3.2. Приведение в соответствие с СП 3.13130.2009 уровня звука системы оповещения о пожаре в общежитиях №1 (одноэтажное здание, площадь 300 м2), №2 (одноэтажное здание, площадь 300 м2), №3 (двухэтажное здание, площадь 1008 м2) Нижне-Шапшинского месторождения.
4. Структура ценообразования

4.1. Цены указать без учёта НДС;

4.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не ранее 75 и не позднее 90 календарных дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ и получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур; 

4.3. Стоимость работ должна включать все затраты Подрядчика (стоимость материалов и оборудования, транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с выполнением данных работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения, также Подрядчик обязан предоставить к коммерческому предложению локально-сметный расчёт с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов.
5. Сроки (периоды) выполнения работ 

          5.1. Срок выполнения работ с 01.09.2026 по 31.12.2026 гг.
6.Требования заказчика

   6.1. Знание требований пожарной инспекции;
6.2. Наличие лицензий министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по видам работ: «Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

6.3. Пожарная сигнализация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 484.1311500.2020;

- СП 3.13130.2009.
   6.3. Наличие транспорта для выполнения работ оборудованного системой «Глонасс»;
   6.4.  Все оборудование, предоставляемое Подрядчиком должно быть сертифицировано и     соответствовать правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, а также другим федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области промышленной безопасности, охраны труда, недр и окружающей среды.

   6.5. Предоставить исполнительную документацию на выполненные работы.

